(module On_Semiconductor-NUF2221W1T2G-Manufacturer_Recommended (layer F.Cu) (tedit 5EF1F154)
(fp_text reference REF** (at -2.3000000000 -2.0250010000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -0.9500005000 -0.6500005000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -0.9500005000 -0.0000005000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -0.9500005000 0.6499985000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at 0.9499975000 0.6499985000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at 0.9499975000 -0.0000005000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at 0.9499975000 -0.6500005000 270)(size 0.3999990000 0.4999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/On_Semiconductor_-_NUF2221W1T2G.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
