(module Optek-2N2222AUB-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 646258D9)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.7 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.03) (size 0.56 1.49) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.9525 1.03) (size 0.56 1.49) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 -1.03) (size 0.56 1.49) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (model eec.models/Optek_-_2N2222AUB.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
