(module Oscillator:Oscillator_SMD_EuroQuartz_XO53-4Pin_5.0x3.2mm (layer F.Cu) (tedit 6334F5F5)
  (descr "Miniature Crystal Clock Oscillator EuroQuartz XO53 series, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/XO53.pdf, 5.0x3.2mm^2 package")
  (tags "SMD SMT crystal oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Oscillator_SMD_EuroQuartz_XO53-4Pin_5.0x3.2mm (at 0 2.8) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.27 1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.27 1.1) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Oscillator.3dshapes/Oscillator_SMD_EuroQuartz_XO53-4Pin_5.0x3.2mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
