(module easyeda2kicad:DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.8-BI (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.8-BI (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.35 0.00 180.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 4.35 0.00 180.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/P4KE33CA R1G/P4KE33CA R1G.3dshapes/DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.8-BI.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)