(module "PA1A5V" (layer F.Cu)
  (descr "PA1A-5V-4")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.890 0.97) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.890 0.97) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PA1A5V" (at 8.890 0.97) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PA1A-5V.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
