(module easyeda2kicad:SC-74-6_L3.0-W1.5-P0.95-LS2.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SC-74-6_L3.0-W1.5-P0.95-LS2.8-BL (at 0 5.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.95 -1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.95 -1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.40 180.00) (size 0.61 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PBSS4160DSH/PBSS4160DSH.3dshapes/SC-74-6P_L3.0-W1.5-H1.0-LS2.8.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)