(module easyeda2kicad:SOP-4_L6.5-W4.6-P2.54-LS10.3-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-4_L6.5-W4.6-P2.54-LS10.3-TL (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -4.45 -1.27 0.00) (size 2.60 1.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.45 1.27 0.00) (size 2.60 1.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.45 1.27 0.00) (size 2.60 1.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.45 -1.27 0.00) (size 2.60 1.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PC817C-S/PC817C-S.3dshapes/SOP-4_L6.5-W4.6-P2.54-LS10.3-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)