(module PDS760-13 (layer F.Cu) (tedit 6461EC0B)
  (fp_text reference REF** (at 0.2 4.6) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.0541 90) (size 5.207 3.0988) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.920001 2.9337 90) (size 1.143 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.920001 2.9337 90) (size 1.143 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
