(module easyeda2kicad:SW-TH_5P-L12.5-W13.4-P2.50-LS14.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.25) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_5P-L12.5-W13.4-P2.50-LS14.5 (at 0 11.25) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.50 -7.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 2.50 -7.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.50 7.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 7.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.50 7.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at -5.70 -0.25 0.00) (size 2.40 3.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.3999972 2.7999944))
	(pad 8 thru_hole oval (at 5.70 -0.25 0.00) (size 2.40 3.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.3999972 2.7999944))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PEC11R-4215F-S0024/PEC11R-4215F-S0024.3dshapes/SW-TH_5P-L12.5-W13.4-P2.50-LS14.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)