(module "PESD3V3L5UF115" (layer F.Cu)
  (descr "SOT886")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 0.114) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.114) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PESD3V3L5UF115" (at 0.000 0.114) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.500 0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.500 0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.500 -0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.500 -0.337 90) (size 0.370 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 74LVC1G125GM,115.stp
    (at (xyz -0.041732281211793 -0.068503937383336 0.050787400072954))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
