(module "PG-TDSON-8" (layer F.Cu)
  (descr "PG-TDSON-8")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at -0.339 3.757) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.339 3.757) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PG-TDSON-8" (at -0.339 3.757) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.905 6 0) (size 0.65 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 6 0) (size 0.65 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 6 0) (size 0.65 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 6 0) (size 0.65 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2 0 90) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.665 0 90) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.665 0 90) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2 0 90) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 2.5 90) (size 4.5 4.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BSC600N25NS3GATMA1.stp
    (at (xyz 0 -0.13228346043684 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
