(footprint PGA2040_PTH_NO_SLOT (layer F.Cu) (tedit 649F1F97)
  (descr "")
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "PGA2040_PTH_NO_SLOT" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 thru_hole circle (at -8.89 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -6.35 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at -3.81 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -1.27 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at 1.27 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at 6.35 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at 8.89 -8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at -8.89 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at -6.35 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at -1.27 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 1.27 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at 6.35 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at 8.89 -6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C1 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D1 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E1 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad F1 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G1 thru_hole circle (at -8.89 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H1 thru_hole circle (at -8.89 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C2 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D2 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E2 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad F2 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G2 thru_hole circle (at -6.35 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H2 thru_hole circle (at -6.35 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G3 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H3 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G4 thru_hole circle (at -1.27 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H4 thru_hole circle (at -1.27 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G5 thru_hole circle (at 1.27 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H5 thru_hole circle (at 1.27 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G6 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H6 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G7 thru_hole circle (at 6.35 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H7 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G8 thru_hole circle (at 8.89 6.35) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad H8 thru_hole circle (at 8.89 8.89) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C7 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D7 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E7 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad F7 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C8 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D8 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E8 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad F8 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)