(module PHOENIX_1017503 (layer F.Cu) (tedit 67BE28AB)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.975 -21.105 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PHOENIX_1017503 (at 9.325 -19.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 2_1 thru_hole circle (at 8.02 -15.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1_1 thru_hole circle (at 2.94 -15.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2_2 thru_hole circle (at 8.02 -7.05) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1_2 thru_hole circle (at 2.94 -7.05) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)