(footprint PHOENIX_1725669 (layer F.Cu) (tedit 684F7935)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 3.175 -7.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PHOENIX_1725669 (at 9.525 1.115 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 1.5 -3.1) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.04 -3.1) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.58 -3.1) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.5 -0.56) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 4.04 -0.56) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.58 -0.56) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)