(module PHOENIX_1860280 (layer F.Cu) (tedit 67BE285F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.975 -21.105 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PHOENIX_1860280 (at 9.325 -19.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 2.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 9.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 9.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 16.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 16.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 19.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 19.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 23.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 23.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 26.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 26.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 30.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 30.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 33.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 33.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 37.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 37.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 40.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 40.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 44.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 44.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 47.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 47.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 51.1 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 51.1 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 54.6 -16.25) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 54.6 -6.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)