(footprint "PIC16F15245-I&slash_REB VQFN" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "U**" (at -0.04 -3.08) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "VQFN20_REB_MCH" (at -0.18 -6.67) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "*" (at -2.12 -0.92) (layer "F.SilkS"))
  (pad "1" smd rect (at -1.4224 -0.800001 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1.4224 -0.399999 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -1.4224 0 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -1.4224 0.399999 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -1.4224 0.800001 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -0.800001 1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -0.399999 1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at 0 1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at 0.399999 1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at 0.800001 1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at 1.4224 0.800001 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at 1.4224 0.399999 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at 1.4224 0 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at 1.4224 -0.399999 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at 1.4224 -0.800001 90) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at 0.800001 -1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at 0.399999 -1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at 0 -1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "19" smd rect (at -0.399999 -1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd rect (at -0.800001 -1.4224) (size 0.2032 0.762) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "21" smd rect (at 0 0) (size 1.8034 1.8034) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
