(module QFP80P1200X1200X120-44N (layer F.Cu) (tedit 649B0082)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.432005 -8.284085 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFP80P1200X1200X120-44N (at 18.283215 8.035435 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.7404 -3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -5.7404 -3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -5.7404 -2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -5.7404 -1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -5.7404 -0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -5.7404 0.0 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -5.7404 0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -5.7404 1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -5.7404 2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -5.7404 3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -5.7404 3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -3.9878 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -3.2004 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -2.3876 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -1.6002 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -0.7874 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 0.0 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 0.7874 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 1.6002 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 2.3876 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 3.2004 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 3.9878 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 5.7404 3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 5.7404 3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 5.7404 2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 5.7404 1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 5.7404 0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at 5.7404 0.0 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at 5.7404 -0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd rect (at 5.7404 -1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd rect (at 5.7404 -2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd rect (at 5.7404 -3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at 5.7404 -3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd rect (at 3.9878 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 35 smd rect (at 3.2004 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 36 smd rect (at 2.3876 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 37 smd rect (at 1.6002 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 38 smd rect (at 0.7874 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 39 smd rect (at 0.0 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 40 smd rect (at -0.7874 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41 smd rect (at -1.6002 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 42 smd rect (at -2.3876 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 43 smd rect (at -3.2004 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 44 smd rect (at -3.9878 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)