(module easyeda2kicad:AUDIO-TH_PJ-306 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value AUDIO-TH_PJ-306 (at 0 9.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -2.25 0.00 0.00) (size 0.90 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.4499864 1.2999973999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at 2.25 -5.00 90.00) (size 0.90 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.25 -2.50 90.00) (size 0.90 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole oval (at 2.25 2.50 90.00) (size 0.90 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole oval (at 2.25 5.00 90.00) (size 0.90 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3000228))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.75 -5.00) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.75 5.00) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.25 0.00) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PJ-306/PJ-306.3dshapes/AUDIO-TH_PJ-306.wrl"
		(offset (xyz -1.650 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)