(module easyeda2kicad:AUDIO-SMD_PJ-342_C920236 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value AUDIO-SMD_PJ-342_C920236 (at 0 8.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.75 -4.30 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.75 -4.30 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.75 -1.70 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.75 2.30 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.75 3.30 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.75 4.30 0.00) (size 2.50 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 3.40) (size 2.03 2.03) (drill 2.03) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PJ-342/PJ-342.3dshapes/AUDIO-SMD_PJ-342_C920236.wrl"
		(offset (xyz 0.020 2.200 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)