(module easyeda2kicad:AUDIO-TH_PJ-603 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value AUDIO-TH_PJ-603 (at 0 6.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.05 2.50 -90.00) (size 1.80 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 2.5004776))
	(pad 4 thru_hole oval (at 7.45 2.50 -90.00) (size 1.80 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 2.5004776))
	(pad 5 thru_hole oval (at 7.45 -2.50 -90.00) (size 1.80 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 2.5004776))
	(pad 2 thru_hole oval (at -7.45 -0.00 -90.00) (size 1.80 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 2.5004776))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PJ-603环保/PJ-603环保.3dshapes/AUDIO-TH_PJ-603.wrl"
		(offset (xyz -7.050 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)