(module "PJ202A" (layer F.Cu)
  (descr "PJ-202A-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -4.800 -1.386) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -4.800 -1.386) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PJ202A" (at -4.800 -1.386) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 5.460 5.460) (drill 3.64005) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.000 -0) (size 4.743 4.743) (drill 3.16228) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.000 -4.7) (size 4.743 4.743) (drill 3.16228) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PJ-202A.stp
    (at (xyz 0.29803150282131 0.0043307086379509 0.22362204048577))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
