(module "PKLCS1212E4001" (layer F.Cu)
  (descr "PKLCS1212E4001")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (attr smd)
  (fp_text reference LS** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PKLCS1212E4001" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.6 0 0) (size 1.2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.6 0 0) (size 1.2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PKLCS1212E4001-R1.stp
    (at (xyz -0.0019685039663409 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
