(module "PKM13EPYH4002-B0" (layer F.Cu)
  (descr "PKM13EPYH4002-B0")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (fp_text reference LS** (at -0.305 0.041) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.305 0.041) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PKM13EPYH4002-B0" (at -0.305 0.041) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PKM13EPYH4000-A0.stp
    (at (xyz 0 0 0.039370078740157))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
