(module "PKMCS1818E20A0R1" (layer F.Cu)
  (descr "PKMCS1818E20A0-R1-2")
  (tags "Loudspeaker or Buzzer")
  (attr smd)
  (fp_text reference LS** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PKMCS1818E20A0R1" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -8.600 -4.55 0) (size 1.200 6.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.600 4.55 0) (size 1.200 6.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 8.600 4.55 0) (size 1.200 6.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 8.600 -4.55 0) (size 1.200 6.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PKMCS1818E20A0-R1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
