(module PLCC127P1755X1755X457-44N (layer F.Cu) (tedit 64A28C1B)
  (descr "<B>Plastic J-Leaded Chip Carrier</B>")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -10.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PLCC127P1755X1755X457-44N (at 6.875 10.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -5.08 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -3.81 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.54 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -1.27 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 0.0 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 1.27 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.54 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 36 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.54 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 35 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -1.27 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 0.0 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 1.27 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.54 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 3.81 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 5.08 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 6.35) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 2.54) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 1.27) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 0.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 44 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 -1.27) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 43 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 -2.54) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 42 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 -3.81) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 6.35) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 2.54) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 1.27) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 0.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 -1.27) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 -2.54) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 -3.81) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 3.81 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 5.08 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 37 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -3.81 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 38 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -5.08 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 6.35 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 -5.08) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 -6.35) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 3.81) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 7.99 5.08) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 6.35 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 3.81) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 5.08) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 -5.08) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 40 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -7.99 -6.35) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 39 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -6.35 -7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -6.35 7.99 90.0) (size 2.44 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)