(module easyeda2kicad:HDR-TH_8P-P2.54-H-F-R2-C4-W8.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDR-TH_8P-P2.54-H-F-R2-C4-W8.5 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 3.81 1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.27 1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -3.81 1.27 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PM254-2-04-W-8.5/PM254-2-04-W-8.5.3dshapes/HDR-TH_8P-P2.54-H-F-R2-C4-W8.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -4.840 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)