(module easyeda2kicad:DFN2020MD-6_L2.0-W2.0-P0.65-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.99) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN2020MD-6_L2.0-W2.0-P0.65-BL (at 0 4.99) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.71 0.99 0.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.06 0.99 0.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.59 0.99 0.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.59 -0.99 180.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.06 -0.99 180.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.71 -0.99 180.00) (size 0.35 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.29 0.00 0.00) (size 1.25 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.71 0.00 90.00) (size 0.66 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PMPB100XPEAX/PMPB100XPEAX.3dshapes/DFN2020MD-6_L2.0-W2.0-H0.7-P0.65-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.040 0.020 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)