(module "PMPB55XNEAX" (layer F.Cu)
  (descr "PMPB55XNEAX-3")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PMPB55XNEAX" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.935 -0.65 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.935 -0 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.935 0.65 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.935 0.65 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.935 -0 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.935 -0.65 90) (size 0.350 0.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.000 -0.285 0) (size 1.100 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.000 0.775 90) (size 0.350 0.660) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PMPB55XNEAX.stp
    (at (xyz -0.058661417698297 0.033858268279729 0.050393699661015))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 90))
  )
)
