(module "POE13P50LD" (layer F.Cu)
  (descr "POE13P-50LD-2")
  (tags "Transformer")
  (attr smd)
  (fp_text reference T** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "POE13P50LD" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -8.510 5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.510 2.5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -8.510 -0 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.510 -2.5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -8.510 -5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 8.510 -5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.510 -2.5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.510 -0 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 8.510 2.5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 8.510 5 90) (size 1.270 2.030) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
