(module POT_PTN16-F10115K1B1 (layer F.Cu) (tedit 667B1F3C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.575 -26.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value POT_PTN16-F10115K1B1 (at 8.95 2.785 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)