(module PQFN50P200X200X100-12N (layer F.Cu) (tedit 67DE5D65)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.35995 -1.91055 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN50P200X200X100-12N (at 9.08559 1.885855 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.76 -0.25) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.76 0.25) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.76 -0.75) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.76 0.75) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.76 -0.75) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.76 -0.25) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.76 0.25) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.76 0.75) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.25 -0.76) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.25 -0.76) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.25 0.76) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.25 0.76) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)