(module PQFN50P200X200X80-10N (layer F.Cu) (tedit 6943B859)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.02674 -1.807592 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN50P200X200X80-10N (at 4.924269 1.796391 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.78 -0.25) (size 0.42 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.78 0.25) (size 0.42 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.5 0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.5 0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.78 0.25) (size 0.42 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.78 -0.25) (size 0.42 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.5 -0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 -0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.5 -0.78) (size 0.35 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)