(module PQFN50P250X300X86-14N (layer F.Cu) (tedit 64716C79)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ISM330DLCTR (at 0 2.1) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.16 -0.75 180) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.16 -0.25 180) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.16 0.25 180) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.16 0.75 180) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.5 0.91 270) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 6 smd roundrect (at 0 0.91 270) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.5 0.91 270) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.16 0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 9 smd roundrect (at 1.16 0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 10 smd roundrect (at 1.16 -0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.16 -0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 12 smd roundrect (at 0.5 -0.91 90) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 13 smd roundrect (at 0 -0.91 90) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
  (pad 14 smd roundrect (at -0.5 -0.91 90) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.02))
)
