(module PQFN50P250X300X86-14N (layer F.Cu) (tedit 66B3BB47)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.16 -0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.16 -0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.16 0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.16 0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -0.5 0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.0 0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.16 0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.16 0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.16 -0.25) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.16 -0.75) (size 0.61 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 0.5 -0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 -0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -0.5 -0.91) (size 0.35 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
)