(module PQFN50P250X300X97-14N (layer F.Cu) (tedit 688C6C82)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.208 -2.0664 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN50P250X300X97-14N (at 6.2944 1.9664 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.5 0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.5 0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.5 -0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 -0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.5 -0.915) (size 0.35 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.165 -0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.165 -0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.165 0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.165 0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.165 0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.165 0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.165 -0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.165 -0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)