(module PQFN50P300X250X97-14N (layer F.Cu) (tedit 6568850B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.176 -2.0048 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN50P300X250X97-14N (at 4.7008 1.9952 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -0.5 0.915 90.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 0.0 0.915 90.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 0.5 0.915 90.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 1.165 0.75 180.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 1.165 0.25 180.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 1.165 -0.25 180.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 1.165 -0.75 180.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 0.5 -0.915 270.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at 0.0 -0.915 270.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -0.5 -0.915 270.0) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -1.165 -0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -1.165 -0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -1.165 0.25) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.09) (at -1.165 0.75) (size 0.59 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
)