(module PQFN50P322X300X114-16N (layer F.Cu) (tedit 658B855E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.525 -2.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN50P322X300X114-16N (at 12.32 2.565 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.285 -1.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.285 -0.5) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.285 0.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.285 0.5) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.285 1.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 1.165 90.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 1.165 90.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.5 1.165 90.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.285 1.0 180.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 1.285 0.5 180.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 1.285 0.0 180.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 1.285 -0.5 180.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 1.285 -1.0 180.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 0.5 -1.165 270.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 0.0 -1.165 270.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -0.5 -1.165 270.0) (size 0.6 0.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)