(footprint PQFN65P400X400X150-17N (layer F.Cu) (tedit 671FE754)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.218 -3.0564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN65P400X400X150-17N (at 6.6908 2.9564 0) (layer F.Fab))
  (pad 17 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.4 2.4) (layers F.Cu))
  (pad 16 smd rect (at -0.975 -1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -0.325 -1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 0.325 -1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0.975 -1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 1.67 -0.975) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.67 -0.325) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.67 0.325) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.67 0.975) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 0.975 1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.325 1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -0.325 1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -0.975 1.67) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.67 0.975) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.67 0.325) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.67 -0.325) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.67 -0.975) (size 0.53 0.4) (layers F.Cu F.Paste))
)