(module PQFN80P300X500X79-14N (layer F.Cu) (tedit 636DA4A5)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.556) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN80P300X500X79-14N (at 0 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1 -2) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 -1.2) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -0.4) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1 0.4) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1 1.2) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1 2) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 2 90) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1 2 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1 1.2 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1 0.4 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1 -0.4 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1 -1.2 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1 -2 180) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -2 270) (size 0.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
