(module PQFN80P500X300X100-14N (layer F.Cu) (tedit 65C11310)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.282 -3.4564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PQFN80P500X300X100-14N (at 7.1908 3.4564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.01 -2.0) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.01 -1.2) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.01 -0.4) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.01 0.4) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.01 1.2) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.01 2.0) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 1.01 -2.0) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 1.01 -1.2) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.01 -0.4) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.01 0.4) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.01 1.2) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.01 2.0) (size 0.92 0.61) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 0.0 -2.01) (size 0.61 0.92) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 2.01) (size 0.61 0.92) (layers F.Cu F.Paste))
)