(module PRT-14417 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.1015) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_PRT-14417_SPK (at 0 -2.1015) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -2.1015) (size 0.6096 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.499999 -2.1015) (size 0.6096 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.499999 -2.1015) (size 0.6096 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.5 -2.1015) (size 0.6096 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.799999 1.773501) (size 1.1938 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.799999 1.773501) (size 1.1938 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
