(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_4P-L3.2-W2.5-TL_PSCIAQ3225-201Z (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_4P-L3.2-W2.5-TL_PSCIAQ3225-201Z (at 0 4.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 1.20 -0.80 0.00) (size 1.30 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.20 0.80 0.00) (size 1.30 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.20 0.80 0.00) (size 1.30 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.20 -0.80 0.00) (size 1.30 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PSCIAQ3225-201Z/PSCIAQ3225-201Z.3dshapes/FILTER-SMD_4P-L3.2-W2.5-TL_PSCIAQ3225-201Z.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)