(module "PSMNR9050SLHAX" (layer F.Cu)
  (descr "SOT1235[H=1.85mm]")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 -0.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.4) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PSMNR9050SLHAX" (at 0.000 -0.4) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.000 3.3 0) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 3.3 0) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.000 3.3 0) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 3.3 0) (size 1.200 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -3.92 90) (size 1.760 8.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.000 -1.17 90) (size 3.740 6.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PSMNR90-50SLHAX.stp
    (at (xyz -0.12913385714133 0.24566928232749 -0.14251968053382))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
