(module PSON65P250X250X100-8N (layer F.Cu) (tedit 636EEA02)
  (descr "2.5 mm x 2.5 mm x 0.93 mm metal lid LGA")
  (fp_text reference REF** (at -0.235245 -1.866763) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PSON65P250X250X100-8N (at 0 2.032) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.97 0.325) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.97 -0.325) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 1 smd roundrect (at 0.97 -0.975) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.97 0.975) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.97 0.325) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.97 -0.325) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.97 -0.975) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.97 0.975) (size 0.49 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.06))
)
