(module easyeda2kicad:SOT-89-5_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.5-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-89-5_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.5-BR (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.70 1.50 0.00) (size 1.50 0.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.34 -0.00 0.00) (size 2.21 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.70 -1.50 0.00) (size 1.50 0.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.07 -0.00 0.00) (size 2.94 1.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.70 -1.50 0.00) (size 1.50 0.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.70 1.50 0.00) (size 1.50 0.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PT4115/PT4115.3dshapes/SOT-89-5_L4.5-W2.5-H1.5-LS4.1-P1.50.wrl"
		(offset (xyz -903.830 848.710 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)