(module easyeda2kicad:HSOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.2-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HSOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.2-BL-EP (at 0 6.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.91 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.63 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.90 2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.91 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.63 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.90 -2.77 0.00) (size 0.57 2.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 3.20 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.50 -0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.50 -0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.50 0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.50 0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PT5126A-H/PT5126A-H.3dshapes/HSOP-8_L4.9-W3.9-H1.8-LS6.0-P1.27.wrl"
		(offset (xyz -913.230 683.640 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)