(module "PTA30432010CPB103" (layer F.Cu)
  (descr "PTA3043-2010CPB103-2")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 21.025 1.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 21.025 1.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTA30432010CPB103" (at 21.025 1.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 3.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 43.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 4.150 6) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 5.350 -2.5) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 39.350 6) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 38.150 -2.5) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PTA3043-2010CPB103.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
