(module "PTPS7A9401DSCR" (layer F.Cu)
  (descr "PTPS7A9401DSCR-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTPS7A9401DSCR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd oval (at -1.400 -1 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1.400 -0.5 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -1.400 -0 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -1.400 0.5 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -1.400 1 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 1.400 1 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 1.400 0.5 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 1.400 -0 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 1.400 -0.5 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 1.400 -1 90) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.000 -0 0) (size 1.650 2.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PTPS7A9401DSCR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
