(module "PTS526SM15SMTR2LFS" (layer F.Cu)
  (descr "PTS526 SM15 SMTR2 LFS-2")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTS526SM15SMTR2LFS" (at 0.000 -0.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.000 -1.85 90) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.000 -1.85 90) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.000 1.85 90) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 1.85 90) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PTS526_SM15_SMTR2_LFS.stp
    (at (xyz 0 0 0.037401574333822))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
