(module "PTS645(SMT)" (layer F.Cu)
  (descr "PTS645(SMT)")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at -0.189 -0.362) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.189 -0.362) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTS645(SMT)" (at -0.189 -0.362) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.975 -2.25 90) (size 1.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.975 -2.25 90) (size 1.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.975 2.25 90) (size 1.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.975 2.25 90) (size 1.3 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PTS645SM43SMTR92LFS.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
